--- squashfs-root/etc/asound.conf	2024-12-06 15:11:58
+++ squashfs-root-patched/etc/asound.conf	2025-02-18 22:14:10
@@ -109,32 +109,32 @@
 	type plug
 	slave.pcm noop
 }
+
 pcm.mico_record {
     type plug
-	  slave.pcm noop
-    ttable {
-        0.4 1
-        1.2 1
-        2.0 1
-        3.6 1
-        4.6 1
-        5.6 1
-        6.6 1
-        7.6 1
-    }
+    slave.pcm Capture
 }
 
 pcm.noop {
-   type dsnoop
-   ipc_key 1024
-   slave {
-      pcm "hw:0,3"
-	    format S32_LE
-	    rate 48000
-	    channels 8
-	    period_size 480
-	    buffer_size 3840
-   }
+    type plug
+    slave.pcm Capture
 }
 
+pcm.Capture {
+    type plug
+    slave.pcm {
+        type dsnoop
+        ipc_key 1024
+        ipc_perm 0666
+        slave {
+            pcm "hw:0,3"
+            rate 48000
+            format S32_LE
+            channels 8
+            period_size 384
+            buffer_size 6144
+        }
+    }
+}
+
 defaults.pcm.rate_converter "speexrate_medium"
